	询价单位：安徽强禹建设有限公司
项目编号：RYSWJTQY2026093005
项目名称： 岳西县供水有限公司二水厂供水能力提升工程土建部分反冲洗泵房及配电间成品房屋采购 

	产品名称
	尺寸（长宽高）
	单位
	数量
	控制总价（元）
	报价总价（元）

	反冲洗泵房及配电间的成品房屋
	4.9*16.4*5.4
	㎡
	80
	100000
	[bookmark: _GoBack]

	备注：报价包含安装制作、运输、含13%增值税；质保期：1年（玻璃不在质保范围内）

	部位
	结构
	材料名称及制作工艺

	
	顶部框架
	采用（顶内部）40*80*2mm、20*40*1.5mm镀锌方管混合焊接方通架，结实耐用

	
	顶部防水
	采用钢龙骨架支撑，上铺树脂瓦，焊接处结构胶封闭，彻底杜绝漏雨和渗水。

	
	顶部吊顶
	采用豪华竹木纤维板吊顶,配置LED吸顶灯。

	墙
体
	墙体立柱
	主立柱采用150*150*3mm镀锌方管立柱

	
	墙体横柱
	采用100*150*3mm镀锌方管，焊接处抛光、原子灰处理过后喷涂汽车调和漆

	
	内外墙板
	外墙：16mm金属雕花板装饰，增加50mm岩棉板保温层
内墙：8mm防撞板

	
	窗户
	铝合金平开窗

	
	门
	镀锌钢构门

	
	移窗玻璃
	采用铝合金窗框衬加5mm白色钢化玻璃，

	底
盘
	底座骨架
	

	
	衬板
	

	
	地板
	

	装
饰
及
配
置
	LED节灯
	25w吸顶灯多个

	
	开关插座
	标配

	
	室内配置
	换气扇多组

	
	配电箱
	漏保，电箱，4平方电线，2.5电线，1.5电线 
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