[bookmark: _GoBack]报价清单

询价单位：安徽强禹建设有限公司
项目编号：RYSWJTQY202607310203
项目名称：砂石采购 

	序号
	项目名称
	参数型号
	单位
	数量
	控制价（元）
	报价单价（元）
	报价小计（元）

	1
	7:3级配砂石
	材料配比：砂:碎石 = 3:7（体积比），碎石粒径宜控制 5--31.5mm，砂采用洁净中粗砂，级配良好，无杂质、淤泥，含泥量符合规范。
	m³
	440
	110.25
	
	

	总报价合计（元）
	

	[bookmark: heading_0]采购要求
	质量控制：
1.含泥量：碎石含泥量≤1%，砂含泥量≤3%；
2不得使用风化岩、软质岩、杂质土；
3级配连续，拌和均匀，不得出现碎石集中、离析现象。



备注：报价包含供货、运输、装卸、税金及售后服务等全部相关费用，采购人无需额外支付任何费用。        



报价单位：XXXXXXXXXXX（盖章）
日期：       年     月     日
